***Памятка***

***«Печное отопление и камин»***

* **Очищайте дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца;**
* **Немедленно заделывайте раствором глины с песком, появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины;**
* **Побелите наружные стены дымовых труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;**
* **Прибейте металлический лист размером не менее 0,5-0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;**
* **Топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;**
* **Не допускайте перекаливания печей (нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений);**
* **Не разжигайте дрова в печи и камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;**
* **Не оставляйте топящиеся печи без присмотра и не поручайте это детям;**
* **Не оставляйте перед топками печей и каминами дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей;**
* **Установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;**
* **Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!**
* **Не выбрасывайте горящую золу, шлак, уголь возле строений и у заборов;**
* **Никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или дополнительных обогревательных приборов (это может привести к выделению угарного газа, который при определённых уровнях концентрации может вызвать отравление и, возможно, смерть);**
* **Не отогревайте замёрзшие отопительные и водопроводные трубы открытым пламенем;**
* ****Не бросайте в огонь отходы!!! Они могут выделять ядовитые вещества.**

**При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «112». Или по телефону «91-60-01»**

**Начальник команды**

**Пожарной команды (поселок Высокий мыс)**

**А.Н. Благодарёв**